Bestimmung einer Ausgleichsgeraden mit dem TI-89

| Die verschiedenen Zeiten in Liste a abspeichern. Listen werden mit geschleiften klammern geschrieben. Die zugehörigen mittleren Geschwindigkeiten in Liste b abspeichern. (Reihenfolge beachten).
| Zeichenbereich im Fenster Window einstellen.
| NewPlot aus CATALOG mit den Parametern 1,1,a,b aufrufen.
| GRAPH zeigt die Punkte im Koordinatensystem an.
| Im Fenster Y= die Geradengleichung eingeben.
| Im Fenster GRAPH werden nun die Punkte und die Gerade angezeigt.
| Die Ausgleichsgerade kann auch berechnet werden. Wähle LinReg aus dem CATALOG und rufe den Befehl mit den Parametern a,b auf.
| ShowStat (aus dem CATALOG) liefert nun die Steigung und den y-Abschnitt der Geraden.
| Im Fenster Y= kann man nun durch die Zuweisung y1=RegEq(x), dass die Geradengleichung, die eben bestimmt wurde, übernommen wird.
| Im Fenster GRAPH werden nun die Punkte und die (bessere) Ausgleichsgerade angezeigt.