Bestimmung einer Ausgleichsgeraden mit DERIVE

| Schreiben Matrix auswählen
| Die Größe der Matrix eingeben
| Die Wertepaare eingeben und anschließend die Punkte zeichnen.
| Im 2D-Graph-Fenster den Zeichenbereich einstellen und die Punkte zeichnen.
| Im 2D-Graph-Fenster kann man nun die Punkte aus der Matrix im Koordinatensystem anzeigen.
| Im 2D-Fenster werden nun die Punkte und die gegebene Gerade angezeigt.
| Die Ausgleichsgerade kann auch berechnet werden: Angenommen, die Matrix mit den Punkten ist mit dem Namen M bezeichnet worden. FIT([x,a*x+b],M) berechnet eine Ausgleichsgerade. Die Gerade ist hier rot eingezeichnet.