# Bauanleitung für ein Funktionenmikroskop mit dem

Beispiel:

Gesucht wird die Steigung in dem Punkt P(0,75 / 0,681875).

Vorbereitungen:

Graph-Format-Einstellungen, um Rasterpunkte zu erzeugen, die eine bessere Orientierung ermöglichen.

Wählen Sie den Funktionseditor <Diamant> <Y=> und auf dieser Seite <F1> (Tools) Menüpunkt <9> (Format)

Mit Grid ON können Sie einstellen, dass der Graph mit Rasterpunkten gezeichnet wird, die mit den Teilstrichen auf den Achsen übereinstimmen.

Wählen Sie <Diamant> <Graph>, und der Graph zur eingestellten Funktion wird gezeichnet.

Durch Eingabe von <F2> (Zoom) und <ZoomIn> wird die Zoomfunktion aktiviert. Es muss einen Punkt gewählt werden, um den der Graph vergrößert gezeichnet wird. Es empfiehlt sich hier ein Punkt zu wählen, der in der Nähe des zu untersuchenden Kurvenpunktes liegt. Man wiederholt diesen Vorgang solange, bis der Funktionsgraph im Ansichtsfenster "geradlinig" dargestellt wird.

Nun erfolgt die Auswertung, die Geradensteigung m wird berechnet.