# Bauanleitung für ein Funktionenmikroskop mit

Beispiel:

Gesucht wird die Steigung in dem Punkt P(0,75/0,681875).

Voreinstellungen im 2D-Graph-Modus: Extras Anzeige Gitter Linien. Die Linien im Bildhintergrund bieten eine bessere Orientierung.

Der Punkt P wird als Bildmitte gewählt: Einstellen Bildausschnitt Koordinaten von P bei Bildmitte eingeben. Dadurch wird erreicht, dass der passende Bildausschnitt vergrößert wird.

Wechseln Sie in den Spurmodus und suchen Sie den Punkt P auf dem Graphen.

Das Mikroskop ist nun fertig. Die Umgebung von dem Punkt auf dem Graphen kann nun untersucht werden.

Zoomen Sie, bis der Graph im Fenster "geradlinig" verläuft.

Daraus erhält man die Geradensteigung m = 1,35203